Год постройки - 2018 г.
Вместимость – 14 000
Степень огнестойкости  -  I
Класс конструктивной пожарной опасности – C0
АУПТ – водяное спринклерное, РУП, сухотруб.
АПС:
Приемная станция – FlexES 
Дымовые извещатели – IQ8Quad, количество - 6750 
Тепловые извещатели – IQ8Quad, количество - 24
Ручные извещатели    – IQ8, количество - 363
Лучевые извещатели  –System Sensor, количество – 62
Аспирационные извещатели - VESADA - 4
Площадь – 206 210 кв.м
        площадь рамп - 2566,0м2;
        общая площадь надземной части комплекса - 168 910,0 м2
Число этажей – 8
Число подземных этажей – 1
Высота здания – 36 м
Верхняя отметка – 55м
Объем – 1 690 000 м.куб
Число лестниц – 44
Наружные пожарные лестницы – 30
С уровня парковки - 12
Крыша – мягкая кровля, профнастил с утеплителем, поликарбонат
Фундамент – Железобетонный.
Наружние и внутренние стены – Железобетонные.
Перегородки – Железобетонные, гипсолитовые.
Перекрытия:
Чердачные (Арена)– профнастил с утеплителем.
Междуэтажные – Железобетонные
Вентиляция – Естественная, механическая
Думоудаление – естественное (купол стадиона), механическое 
Внутренний противопожарный водопровод – заполоненный, сухотруб, диаметр -50,65, давление -5,5АТМ., количество пожарных кранов – 1078
Наружний противопожарный водопровод – диаметр сети -300, ближайшие пожарные гидранты количество -3, удаленность  - не более 25м.

В. Внутренний противопожарный водопровод
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Огнетушители ОП-5    - 2088 шт.
Огнетушители ОВЭ-5 – 160 шт.
Огнетушители ОВЭ-60- 40 шт.
Пожарная команда – ТС ГРУПП «Техноспас» Пожарный автомобиль, расчёт 4 человека (это подрядная организация, обязательное присутствие на мероприятии)
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